|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| file | a | j | m | o | r |
| Initial Cost: |  |  |  |  |  |
| Surface | 217500 | 217500 | 218750 | 197500 | 221250 |
| Depth | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| Literals | 154 | 154 | 155 | 131 | 157 |
| Bdd nodes | 77 | 70 | 78 | 97 | 129 |
| Final Cost: |  |  |  |  |  |
| Surface | 82250 | 71000 | 75500 | 74500 | 127500 |
| Depth | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| Literals | 67 | 68 | 66 | 72 | 107 |
| Area (lamda²) | 61750 | 58750 | 60500 | 84000 | 105750 |
| Delay  (PS) | 1998 | 2234 | 2476 | 2250 | 3324 |
| Encoding States: |  |  |  |  |  |
| sAlarm | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| sDoor | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| sChar4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| sChar3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| sChar2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| sChar1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| sBegin | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 |